下水道排水設備工事（宅内工事）にかかる留意事項

1. 排水設備工事
   1. 着工前に「排水設備工事計画申請書」（着工予定の14日前まで）を提出して下さい。
   2. 完了後速やかに「排水設備工事完了届」を提出して下さい。（工事完了後5日以内）

※申請書類注意事項

・各申請書類及び申請図面（平面図）は、同封した書類と同様の様式であればパソコン等での作成も可です。（ファイル様式は稲敷市ホームページからダウンロードするか、メール配信を希望される方は、メールアドレスをご連絡下さい。）

・必ず申請書下部の工事見積欄を記入もしくは、見積書を添付してください。

・位置図は住宅地図を添付して下さい

・完了届には必ず竣工図面（平面図）を添付して下さい。。

・用紙サイズは全てA4サイズで統一。図面等記入しきれない場合A3サイズへの変更は可です。

・上記申請書類は、公共下水道と農業集落排水で様式が異なるのでご注意下さい。

・排水設備工事の基準となる勾配1％に満たない施工箇所がある場合 及び 既設桝・既設配管を利用する場合は、内容に応じた念書を添付してください。

* 1. 汚水桝は支障がない限り小口径桝を使用して下さい。300ｍｍの汚水桝を設置する場合、上蓋は必ずパッキン付の蓋を使用して下さい。又、300ｍｍの既設桝を使用する場合もパッキン付きでない蓋はパッキン付きに交換して下さい。
  2. 稲敷市本新地区は、真空管方式を採用しているので、宅内排水設備内の圧力バランスを保持する目的で通気管を1箇所（地上から2ｍ立ち上げ）設置して下さい。
  3. 外流しは原則接続しないで下さい。もし接続する場合は、屋根を設けて三方を壁で覆うような措置をして下さい。また、既設管を使用する場合は雨水が入らないように設置して下さい。
  4. 施工時に、し尿等の処分が必要な場合（汲み取り便所の汲み取り及び浄化槽の撤去時の汚泥汲み取り）は必ず市の汲み取り・浄化槽清掃許可業者に処理を依頼して下さい。（下記「稲敷市 し尿汲み取り・浄化槽清掃業者一覧」参照）

　【稲敷市 し尿汲み取り・浄化槽清掃業者一覧】

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 業者名 | 電話番号 |
| 江戸崎地区 | 江戸崎衛生社 | 029-892-0456 |
| 桜川地区 | 遠藤衛生 | 0478-72-3305 |
| 関東総業 | 0297-87-2552 |
| 新利根地区 | 関東総業 | 0297-87-2552 |
| 東地区 | (有)環境衛生センター | 0478-54-3283 |
| (有)オサム | 0299-66-4114 |
| 北総クリーンサービス | 0476-93-0877 |

不明なことがありましたら、下記までご連絡下さい。

稲敷市上下水道お客様センター

TEL029-892-4255